|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 自动气密门 | 1、名称：单开自动气密门 2、规格：1500mm\*2100mm 3、安装位置:手术室出入口 4、自动门设置观察窗，4种感应控制系统：门内外脚感应开关2个，门的对射感应器2对，门体夹芯材料为高强度铝蜂窝表面2mm钢板喷塑；配备1套无刷直流电机，以及精密电子控制器。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动气密门 | 1、名称：单开自动气密门 2、规格：1200mm\*2100mm 3、安装位置:感染手术室 4、自动门设置观察窗，4种感应控制系统：门内外脚感应开关2个，门的对射感应器2对，门体夹芯材料为高强度铝蜂窝表面2mm钢板喷塑；配备1套无刷直流电机，以及精密电子控制器。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 门禁系统 | 1、名称：门禁门口机 2、规格型号：190mm\*85mm 3、安装位置:手术室自动门入口 4、配置：带指纹及密码双重识别方式，配电源系统一套。 | 套 | 1 |  |