德昌县麻栗镇中心卫生院2024年办公家具项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品 名称** | **规格及参数** | **单位** | **数量** | **报价（元）** |
| 1 | 定制党支部会议室椭圆会议桌 | 1.规格尺寸：≧6000\*1600\*760mm。 2.基材采用阻燃中纤板，含水率：3.0-9.0，24H吸水厚度膨胀率(%)≤2.0，弹性模量（MPa)≥2900，密度( g/cm³)：0.65-0.80，甲醛释放量气候箱法(mg/m³)≤0.05，静曲强度（MPa)≥30，内结合强度（MPa)≥0.5，表面胶合强度（MPa)≥1。可溶性重金属：铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞 (Hg)未检出。有害物质检测：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物( TVOC)未检出。耐湿度(℃)≥850，抗弯折强度（MPa)≥9.5，螺钉握持力(N/mm)≥90，布氏硬度(HB)≥2.0，热导率(W/m.K)，≤0.1，受热线收缩(%)≤1.0。 3.面材：采用≥0.6mm厚优质胡桃木皮贴面，机械热压贴面而成，色泽均匀，纹理清晰。 4.油漆：水性木器漆涂饰，满足GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，五底三面工艺，底漆涂饰五次，自然风干，面漆涂饰三次，自然风干。水性底漆挥发性有机化合物含量≤100g/L，苯系物含量（甲苯、乙苯和二甲苯总和）≦18mg/kg，可溶性重金属含量铅、镉、汞、铬均不得检出，游离甲醛含量≤5mg/kg。 5.粘胶剂：白乳胶游离甲醛≤0.2g/kg；满足GB/T18583-2008室内装修材料粘胶剂中有害物质限量，白乳胶游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤18g/kg； 6.采用优质五金配件。  7.成品及工艺要求：成品外表面和内表面可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应光滑无毛刺，符合GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求。 | 平方 | 9.6 |  |
| 2 | 定制实木皮椅 | 1.规格：常规会议椅 2.基材：采用优质实木，满足GB/T3324－2017《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》等国家标准，木材经防潮、防腐、防蛀等环保处理，木材含水率≤11%，木材全干密度≥0.6g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.牛皮：采用优质牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥145N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 4.油漆：水性木器漆涂饰，满足GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，五底三面工艺，底漆涂饰五次，自然风干，面漆涂饰三次，自然风干。水性底漆挥发性有机化㎡合物含量≤100g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）含量≦18mg/kg均未检出，乙二醇醚及其酯类含量未检出，游离甲醛含量≤5mg/kg； 5.海绵：高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适，拉伸强度≥110kPa，伸长率≥140%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，泡沫塑料表观密度≥40kg/m³； 6.成品及工艺要求：办公椅表面光滑无毛刺，符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》要求。 | 把 | 21 |  |
| 3 | 工位桌 | 1.规格尺寸：≧1100\*600\*760mm。（±2mm），含桌上挡板及柜体。 2.基材采用阻燃颗粒板，含水率：3.0-9.0，24H吸水厚度膨胀率(%)≤2.0，弹性模量（MPa)≥2900，密度( g/cm³)：0.65-0.80，甲醛释放量气候箱法(mg/m³)≤0.05，静曲强度（MPa)≥30，内结合强度（MPa)≥0.5，表面胶合强度（MPa)≥1。可溶性重金属：铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞 (Hg)未检出。有害物质检测：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物( TVOC)未检出。耐湿度(℃)≥850，抗弯折强度（MPa)≥9.5，螺钉握持力(N/mm)≥90，布氏硬度(HB)≥2.0，热导率(W/m.K)≤0.1，受热线收缩(%)≤1.0。检测依据符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17658-2018《阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法》。 3.油漆：水性木器漆涂饰，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，五底三面工艺，底漆涂饰  4.粘胶剂：白乳胶游离甲醛≤0.2g/kg；满足GB18583-2008室内装修材料胶粘剂中有害物质限量，白乳胶游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤18g/kg； 5.采用优质五金配件。  6.成品及工艺要求：成品外表面和内表面可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应光滑无毛刺，符合GB/T3324-2017 木家具通用技术条件和GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量要求。 | 位 | 6 |  |
| 4 | 办公椅 | 1.规格尺寸：椅宽≧600mm，椅深≧550mm，椅高≧990mm，座宽≧500mm，座深≧500mm,座高≧440-520mm，背宽≧500mm，背高≧730mm。（±2mm） 2.铁架：采用≧2.0加厚哑光黑喷涂处理圆管，一体式设计，承重更强，落座稳当不易侧翻。 3.胶壳：背胶+扶手：采用PP加25%纤维交强而成，贴合人体脊椎曲线，科学支撑，分散腰背压力，办公更舒适。 4.座板：采用≧15厘米多层座板，经过高温防虫、防腐、防霉等处理，结实耐用。 5.海绵：采用≧45密度原生环保海绵，回弹力强，座感柔软舒适。外观要求：色泽：颜色应均匀，允许轻微杂色、黄芯，气孔：不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔，裂缝：每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm；两侧表皮：片材两侧余表皮宽度不超过厚度的一倍,并且最大不得超过40mm；污染：不允许严重污染；气味：无刺激性气味；手感：海绵保持干燥，手感无明显软硬不适；排气：海绵内的气体基本排完；力学性能：海绵的回弹率≥55%，拉伸强度≥130Kpa，伸长率≥155%，撕裂强度≥3.0N/cm，25%压陷比≥2.ON，72%压缩永久性变形≤5.0%，25%压陷硬度(等级/93N）≥105N，干热老化后拉伸强度≥115Kpa；甲醛：游离甲醛≤20mg/kg；表观密度≥60kg/m³；抗香烟引燃试验：表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象，燃烧性能达到1级。  6.面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 | 张 | 6 |  |
| 5 | 文件柜 | 高≧2米，深≧0.4米，长≧4米，上≧0.6米下≧1.4米，双开全玻璃，≧0.35米1格.有多处安装位置，需按实际墙体面积进行安装，1200\*600\*780mm，基材为厚度≧18mm优质高密度颗粒板，所有板材均经过防虫防潮处理，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果 | 平方 | 8 |  |
| 报价总价 | |  |  | | |

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日